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WHEEL 390/20mm SOLID RUBBER TIRE


	Диаметр
	390 мм

	Цвет резины
	Черный

	Материал обода
	Металл с черной пассивацией

	Ширина контактного слоя
	90 мм

	Ширина ступицы
	90 мм

	Посадочное отверстие
	25 мм (20 мм)

	Подшипник
	Шариковый 6205 2RS *2 (6204 2RS *2)

	Вес
	5.9 кг

	Максимальная нагрузка (16 км/ч)
	200 кг

	Максимальная скорость
	16 км/ч

	Страна изготовитель
	Чехия, VDZ

	Гарантия
	12 месяцев

	Наличие
	На складе в Минске
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